Logotipo

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.

**MECÂNICA DE FLUIDOS – ESVAZIAMENTO DE RESERVATÓRIO**

**Arthur Melquiades**

**Brenno Santiago**

**João Victor de Souza Leme**

**Marco Antonio Souza**

**2025**

**CONTEÚDO**

1 MECANICA DE FLUIDOS.......................................................................................3

2 UTILIZAÇÃO............................................................................................................4


3 ESVAZIAMENTO DE RESERVATORIO...............................................................4-5


4 CONSIDERAÇÕES FINAIS......................................................................................5


5 REFERENCIAS........................................................................................................6

**1. MECÂNICA DE FLUIDOS**

A mecânica de fluidos é uma ramificação da física que estuda o comportamento de líquidos e gases em movimento e em repouso, considerando as forças que atuam sobre eles e as suas interações com superfícies e entre si. Essa disciplina é fundamental para diversas áreas da engenharia e das ciências aplicadas, uma vez que permite compreender fenômenos naturais como a circulação atmosférica, os fluxos em rios e mares, bem como aplicações tecnológicas em sistemas hidráulicos e de ventilação. A mecânica de fluidos se divide em duas áreas principais: a estática dos fluidos, que analisa os fluidos em equilíbrio, e a dinâmica dos fluidos, que estuda o movimento dos fluidos e as forças que o causam. Os conceitos básicos desta disciplina incluem pressão, fluxo, viscosidade, entre outros, e são essenciais para o desenvolvimento de teorias que explicam comportamentos complexos, como o escoamento em tubulações e o funcionamento de máquinas hidráulicas. E com o avanço da tecnologia, a mecânica de fluidos tem se beneficiado de novas ferramentas computacionais que permitem simulações precisas e detalhadas, possibilitando a análise de situações que seriam impossíveis de serem estudadas apenas através de experimentos físicos. Essa área possui várias formulas, dentre elas:

Fórmula da densidade ou massa específica:

Fórmula da pressão:

Fórmula da pressão hidrostática:


**2 UTILIZAÇÃO**

Fluidos são substâncias que não possuem forma própria e têm a capacidade de escoar, adaptando-se ao formato do recipiente em que estão contidos. Eles incluem tanto os líquidos quanto os gases, e sua principal característica é a facilidade com que se deformam sob a ação de forças externas. A mecânica dos fluidos é o ramo da Física que estuda o comportamento desses materiais, analisando como eles se comportam em repouso e em movimento. Essa disciplina busca entender as forças internas dos fluidos, os movimentos que ocorrem em seu interior e as interações com as superfícies que os cercam. Para isso, utiliza conceitos e fórmulas fundamentais, como a equação da densidade, a pressão em fluido estático e a equação de Bernoulli, que permitem descrever e prever o comportamento dos fluidos em diferentes situações.

O estudo da mecânica dos fluidos é essencial em diversas áreas do conhecimento e da tecnologia, como engenharia hidráulica, aeronáutica, indústria automotiva, sistemas de ventilação e refrigeração, medicina, meteorologia, controle de poluição e engenharia ambiental


**3 ESVAZIAMENTO DE RESERVATÓRIO**

O esvaziamento de um reservatório é um fenômeno físico descrito pela mecânica dos fluidos, especialmente relevante em aplicações de engenharia hidráulica, saneamento e experimentos laboratoriais. Esse processo envolve a saída de um fluido por um orifício na base de um reservatório, e sua análise pode ser feita com base na equação de Torricelli, formulada por Evangelista Torricelli no século XVII.

Segundo Torricelli, em um sistema ideal sem atrito e com saída livre para a atmosfera, a velocidade do fluido que escoa por um orifício depende da altura da coluna de fluido sobre esse orifício. A equação que descreve essa velocidade é:

onde:

* v é a velocidade de saída (m/s),
* g é a aceleração da gravidade (9,81 m/s²),
* h é a altura da coluna de fluido (m).

Com essa equação, é possível estimar a vazão volumétrica (Q), multiplicando a velocidade v pela área do orifício A:

À medida que o fluido escoa, o volume do reservatório diminui, reduzindo a altura h e, consequentemente, a velocidade de saída. Esse comportamento gera um escoamento com nível variável, no qual o tempo total para esvaziar o reservatório depende da geometria do recipiente, da área do orifício e da altura inicial do fluido.

Experimentos com o esvaziamento de reservatórios são comumente realizados em laboratórios de física ou engenharia, tanto para validar modelos teóricos quanto para treinar a aplicação de leis da hidrodinâmica. Esses experimentos mostram que, apesar de idealizações como a ausência de viscosidade, o modelo de Torricelli apresenta resultados próximos da realidade em sistemas simples.

Além disso, estudos como os realizados pela Universidade Federal de Goiás (UFG) mostram como o tempo de esvaziamento varia conforme diferentes geometrias de reservatórios, exigindo soluções numéricas mais avançadas quando o formato não é cilíndrico.

**4 CONSIDERAÇÕES FINAIS**

O estudo da mecânica dos fluidos é essencial para compreender o comportamento de líquidos e gases em diferentes situações, sendo amplamente aplicado em diversas áreas da ciência e da engenharia. Através de conceitos fundamentais como densidade, pressão e escoamento, é possível modelar fenômenos complexos de maneira precisa. O experimento de esvaziamento de reservatório, baseado na equação de Torricelli, é um exemplo claro da aplicação prática desses conceitos.

Portanto, a análise e simulação desse fenômeno contribuem não apenas para o aprendizado dos princípios da hidrodinâmica, mas também a aplicar lógica de programação para diferentes problemas e aprender novas tecnologias úteis para os mais variados casos.

**REFERÊNCIAS**

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. *Tempo de esvaziamento para reservatórios com geometria qualquer*. UFG, 2017. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/140/o/TEMPO\_DE\_ESVAZIAMENTO\_PARA\_RESERVAT%C3%93RIOS\_COM\_GEOMETRIA\_QUALQUER.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA. *Roteiro de experimento: tempo de esvaziamento*. IFBA, 2016. Disponível em: https://www.ifba.edu.br/professores/iarasantos/ENG%20511%20\_%20Lab%201/roteiros/Roteiro\_tempo%20de%20esvaziamento\_v1.4\_2016.2.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

MUNDO EDUCAÇÃO. *Experiência de Torricelli*. Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/experiencia-torricelli.htm. Acesso em: 22 maio 2025.

KIRCHHOF, Patricia. *Submarino na garrafa: atividades de física para o ensino fundamental*. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) – Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2013. Disponível em: <https://guaiaca.ufpel.edu.br/bitstream/handle/prefix/13726/SUBMARINO%20NA%20GARRAFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 22 maio 2025.

TEOREMA de Torricelli. Energia Nuclear. Disponível em: <https://pt.energia-nuclear.net/fisica/mecanica-de-fluidos/teorema-de-torricelli>. Acesso em: 22 maio 2025.